**广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州北环高速公路路段单通道车辆检测器采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州北环高速公路路段

1.2项目地点：广州市

1. **具体工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 409-2-1-1-19-1 | 单通道车辆检测器 |  | 套 | 10 | PD132单路车检器AC220V，含车检器底座 |

清单说明：

1. 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
2. 最高限价：6330.00元。
3. **技术参数**

产品调谐：全自动

　　自调电感范围：20-1500μH

　　灵敏度 ：四级可调

　　设备频率：四级开关可选

　　自动灵敏度提升：开关可选

　　过滤器：开关选择2秒过滤

　　存在继电器：具有故障安全功能

　　存在时间：有限存在/永久存在

　　脉冲继电器：脉冲（检测时）/脉冲（不检测时）

　　脉冲输出持续时间：大约150毫秒

　　响应时间：100毫秒

　　漂移补偿率：大约每分钟1%ΔL/L

　　可见指示：1个电源LED-红，1个通道状态LED-绿

　　绿检测输出：继电器（电流：5A/AC230V）

　　复位开关：按机壳前面下部开关

　　浪涌保护：线圈输入端：绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护

　　电源要求：230V AC ±15% ( 48至60Hz )

　　存储温度： -40℃至+85℃工作温度

　　工作温度：-40℃至+80℃湿度

　　电路保护：涂敷PCB板和所有元件

　　2.4机械参数

　　盒体材料：ABS工程塑料

　　安装位置：支架或DIN插座安装

　　连接器 ： 单11引脚插头（86CP11）

　　盒体尺寸：76mm×39mm×78mm

1. **供应商资格条件**

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年4月27日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联 系 人：刘工

电 话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月25日