**黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目线缆敷设、设备安装施工劳务合作项目采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目线缆敷设、设备安装施工劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：30天

1. **具体工程量清单**

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

1. 各子项具体需求见工程量清单备注；
2. 质保期：根据项目需求确定；
3. 最高限价：60000.00元
4. **工程范围**

黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造，包括设备安装、原设备拆卸、线缆敷设、火灾报警系统设备的安装及调试等。

1. **供应商资格条件**

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年2月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采 购 人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联 系 人：余鹏

电 话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

 2023年1月30日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年 月 日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目线缆敷设、设备安装施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

 电子邮箱：

年 月 日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）附表1：工程量清单

|  |
| --- |
| **黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目（软件、设备、材料）** |
| 子目号 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 技术规范参数 | 备注 |
| 1 | 通讯主机 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 2 | 多媒体管理控制软件V2.0 | 套 | 1 | 　 | 厂家提供并做好调试 |
| 3 | 录音模块 | 套 | 1 | 　 | 厂家提供并做好调试 |
| 4 | 通用接口服务开放平台软件V1.0 | 套 | 1 | 　 | 厂家提供并做好调试 |
| 5 | 外线电话接入网关 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 6 | AC控制器 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 7 | 网络交换机 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 8 | 室内无线AP | 个 | 25 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 9 | 入门级IP话机 | 台 | 85 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 10 | 视频话机 | 台 | 5 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 11 | 多媒体对讲调度主控机 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 12 | 多媒体调度管理软件V2.0 | 套 | 1 | 　 | 厂家提供并做好调试 |
| 13 | 对讲广播视频话机 | 台 | 4 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 14 | 亭内三键对讲终端 | 台 | 29 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 15 | 移动手持对讲终端 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 16 | 集群网关 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 17 | 车载台 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 18 | 入口IP网络功放 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 19 | 室外音柱 | 个 | 4 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 20 | 监控中心网络交换机 | 台 | 1 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 21 | 收费站网络交换机 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 22 | 收费站广场接入网络交换机 | 台 | 2 | 　 | 甲供材乙施工 |
| 23 | 机柜 | 台 | 1 | 6U机柜 | 甲供材乙施工 |
| 24 | 旧设备拆除、迁移 | 项 | 1 | 中心机房旧程控交换机机柜拆除迁移 | 乙方包工包料 |
| 　 | 网线 | 米 | 2000 | 国标超五类双屏蔽网线 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 网线水晶头 | 个 | 300 | 超五类网线水晶头 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 电源线 | 米 | 500 | RVV3\*1.5mm带屏蔽电源线 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 跳纤 | 条 | 6 | 单模双纤FC-LC 5米 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 跳纤 | 条 | 6 | 单模双纤FC-LC 10米 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 跳纤 | 条 | 6 | 单模单纤FC-SC 5米 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 8口千兆交换机 | 台 | 2 | 8口千兆交换机 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 光收发器 | 对 | 2 | 千兆单模单纤/20公里/SC接口 | 甲供材乙施工 |
| 　 | 光模块 | 对 | 6 | 千兆单模双纤/20公里/LC接口 | 甲供材乙施工 |